<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<!--Created by TARGET 3001! Version: 30.8.0.19-->
<!--DateTime: 2022.10.16 11:23:02-->
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="33.02" x2="40.005" y2="33.02" width="0.3" layer="20"/>
<wire x1="40.005" y1="33.02" x2="40.005" y2="100" width="0.3" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="100" x2="0" y2="33.02" width="0.3" layer="20"/>
<wire x1="40.005" y1="100" x2="0" y2="100" width="0.3" layer="20"/>
<text>Wemos D1 Mini</text>
<text>-    -    +    +</text>
</plain>
<libraries>
<library name="TARGET3001!_V30.8.0.19">
<packages>
<package name="STIFTLEISTE_2X04_G_2,54_0">
</package>
<package name="KLEMME4_3">
</package>
<package name="STIFTLEISTE_1X08_G_2,54_4">
</package>
<package name="STIFTLEISTE_1X08_G_2,54_5">
</package>
<package name="STIFTLEISTE_1X02_G_2,54_10">
</package>
<package name="STIFTLEISTE_1X04_G_2,54_11">
</package>
<package name="STIFTLEISTE_1X04_G_2,54_13">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes/>
<variantdefs>
<variantdef name="&lt;unbenannt&gt;" current="yes"/>
</variantdefs>
<elements>
<element name="K1" library="TARGET3001!_V30.8.0.19" package="STIFTLEISTE_2X04_G_2,54_0" value="nRF24L01+"/>
<element name="K3" library="TARGET3001!_V30.8.0.19" package="KLEMME4_3" value="5V DC"/>
<element name="K4" library="TARGET3001!_V30.8.0.19" package="STIFTLEISTE_1X08_G_2,54_4" value="LINKS"/>
<element name="K5" library="TARGET3001!_V30.8.0.19" package="STIFTLEISTE_1X08_G_2,54_5" value="RECHTS"/>
<element name="K2" library="TARGET3001!_V30.8.0.19" package="STIFTLEISTE_1X02_G_2,54_10" value="RST to D0"/>
<element name="K6" library="TARGET3001!_V30.8.0.19" package="STIFTLEISTE_1X04_G_2,54_11" value="UART 3V3"/>
<element name="K7" library="TARGET3001!_V30.8.0.19" package="STIFTLEISTE_1X04_G_2,54_13" value="I2C 3V3"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="K1" pad="1"/>
<contactref element="K3" pad="3"/>
<contactref element="K3" pad="4"/>
<contactref element="K5" pad="7"/>
<contactref element="K6" pad="4"/>
<contactref element="K7" pad="4"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="K3" pad="1"/>
<contactref element="K3" pad="2"/>
<contactref element="K5" pad="8"/>
</signal>
<signal name="+3.3V"/>
<signal name="+3V">
<contactref element="K1" pad="2"/>
<contactref element="K4" pad="8"/>
<contactref element="K6" pad="1"/>
<contactref element="K7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="V"/>
<signal name="VCC"/>
<signal name="IO15"/>
<signal name="8"/>
<signal name="5"/>
<signal name="SIG$12"/>
<signal name="SIG$13"/>
<signal name="6"/>
<signal name="7"/>
<signal name="SIG$19"/>
<signal name="2"/>
<signal name="SIG$22"/>
<signal name="SIG$23"/>
<signal name="SIG$25"/>
<signal name="SIG$26"/>
<signal name="+"/>
<signal name="-"/>
<signal name="1"/>
<signal name="3"/>
<signal name="SIG$33"/>
<signal name="4"/>
<signal name="SIG$35"/>
<signal name="SIG$37"/>
<signal name="SIG$38"/>
<signal name="SIG$39"/>
<signal name="SIG$40"/>
<signal name="SIG$41"/>
<signal name="SIG$42"/>
<signal name="SIG$43"/>
<signal name="SIG$44"/>
<signal name="SIG$45"/>
<signal name="SIG$46">
<contactref element="K1" pad="3"/>
<contactref element="K5" pad="6"/>
</signal>
<signal name="SIG$47">
<contactref element="K1" pad="5"/>
<contactref element="K4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SIG$48">
<contactref element="K1" pad="7"/>
<contactref element="K4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SIG$49">
<contactref element="K1" pad="4"/>
<contactref element="K4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="SIG$50">
<contactref element="K1" pad="6"/>
<contactref element="K4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="SIG$51">
<contactref element="K1" pad="8"/>
<contactref element="K5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SIG$52"/>
<signal name="SIG$53"/>
<signal name="SIG$54"/>
<signal name="SIG$55"/>
<signal name="SIG$56"/>
<signal name="SIG$57">
<contactref element="K4" pad="1"/>
<contactref element="K2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SIG$58">
<contactref element="K4" pad="3"/>
<contactref element="K2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SIG$59">
<contactref element="K5" pad="1"/>
<contactref element="K6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SIG$60">
<contactref element="K5" pad="2"/>
<contactref element="K6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SIG$61"/>
<signal name="SIG$62"/>
<signal name="SIG$63"/>
<signal name="SIG$64">
<contactref element="K5" pad="3"/>
<contactref element="K7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SIG$65">
<contactref element="K5" pad="4"/>
<contactref element="K7" pad="3"/>
</signal>
<signal name="WITHOUT_SIGNAL">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
